**Инспекция гостехнадзора Алтайского края**

**просп. Ленина, д. 7, г. Барнаул, 656043,**

**тел.: 8-962-790-2669, e-mail: gtn@gtn22.ru, сайт: http://gtn22.ru**

**Горки (в том числе зимние)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Горки, относящиеся к аттракционам** | **Горки, относящиеся к детскому игровому оборудованию** |
| Надзор со стороны органов гостехнадзора | осуществляется | не осуществляется |
| Государственная регистрация в органах гостехнадзора | требуется | не требуется |
| Аттракцион / Оборудование | оборудование, которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения, включая биомеханические воздействия | оборудование, установленное на детской игровой площадке, с которым или на котором дети могут играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам |
| Законодательная основа | ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ АТТРАКЦИОНОВ» (ТР ЕАЭС 038/2016) | ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК»  (ТР ЕАЭС 042/2017) |
| Эксплуатант | юридическое лицо или индивидуальный предприниматель | юридическое лицо или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) |
| Вид и типы | ВИД: **Немеханизированный**  ТИП: **Горка**  ВИД: **Для детей**  ТИП: **Горки, спуски**  ВИД: **Надувные**  ТИП: **Горки**  ВИД: **Водные немеханизированные**  ТИП: **Водные спуски прямые и с виражами** | ВИД: **Горка детской игровой площадки**  *(это оборудование для детской игровой площадки с наклонной поверхностью скольжения, по которой ребенок спускается вниз под действием силы тяжести).*  ТИПЫ:   * **отдельно стоящая горка** * **пристраиваемая горка** * **горка-волна (волнообразная горка)** * **горка "на склоне" (горка на склоне холма, насыпи, берега)** * **спиральная горка** * **криволинейная горка** * **тоннельная горка** * **комбинированная тоннельная горка** * **горка с несколькими трассами** |
| Высота | от 40 см. до …. м. (не ограничена) | не более 3 м. от поверхности на которую пользователь опирается ногами, до зоны приземления и не более 4 м. от уровня захвата руками до зоны приземления |
| Возраст | * без ограничения возраста (надувные/немеханизированные) * до 14 лет (для детей) | до 14 лет |
| Основной документ | паспорт (для RB-3) или формуляр (для RB-1, RB-2) | паспорт |
| Иные документы:   * инструкция по монтажу; * инструкция по эксплуатации; * инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту; * сведения об утилизации | оформляются отдельными документами, в которых должны содержаться определенные сведения, установленные ТР | указываются в паспорте |
| Идентификация оборудования | * по документации * визуальным методом * инструментальным методом | по их наименованию и (или) документации визуальным методом. Используется товаросопроводительная документация (договоры поставки, и (или) спецификации, и (или) этикетки, и (или) аннотации, а также другие документы, характеризующие оборудование), техническая документация (конструкторская документация, паспорт) и (или) маркировка |
| По истечении назначенного срока службы | не допускается его использование по назначению **без проведения оценки остаточного ресурса** | эксплуатация должна быть **прекращена независимо от технического состояния** оборудования |
| Оценка соответствия | * в форме сертификации (для RB-1) * в форме декларирования (для RB-2, RB-3) | * в форме сертификации |
|  |  | не требуется |
| Маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Союза | да | да |
| Наличие оператора | обязательно | необязательно |
| Информационная табличка | * **как на самом аттракционе** (с наименованием, местом нахождения (адресом) изготовителя и (или) продавца (поставщика); наименованием и (или) типом (номером) модели; заводским номером изделия; месяцем и годом изготовления) * **так и перед входом на аттракцион** (с правилами пользования для посетителей, с информацией об ограничениях по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки), * а также **рядом с пультом аттракциона** (сведения об основных технических характеристиках), * **и на рабочем месте обслуживающего персонала** (с требованиями к персоналу по порядку проверок ежедневных в отношении критичных компонентов и критичных параметров, основные правила по обслуживанию аттракциона) | * **на детской игровой площадке** (с правилами пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу); номерами телефонов службы спасения, скорой помощи; номерами телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования) |